NO	품 명	규 격	수량	단위	비 고
1	원형 아크릴수조	∅1000mm * H1010mm(바닥10mm포함)	2	대	ABS 화이트 (5T or 10T) 상부(H200mm*∅1000mm반쪽), 하부(H50mm*∅1000mm반쪽)
2	원형 아크릴수조	∅800mm * H1010mm(바닥10mm포함)	1	대	ABS 화이트 (10T 상부(H200mm*∅800mm반쪽), 하부(H50mm*∅1000mm반쪽)
3	하부 아크릴섬프(여과조)	W700 * D600 * H400mm	3	대	아크릴10T
4	오버플로우	내부 또는 외부	3	대	협의
5	리턴모터(순환펌프)	그로비타 마린 DC모터 [DC2500]	3	대	2500L/H(협의)
6	배관 자재				사진참조
7	설 치
8